

バルブアクチュエータ選定書

年

月

日

整理№

メイコーエンジニヤリング株式会社

26

御 注 文 主

バルブアクチュエータ型式

御 納 入 先

数 量

工 事 名 称

納 期

Ⅰ一般仕様

1. 供給圧力 ( MPa）
2. 操作圧力 ( MPa）
3. 必要トルク ( N-m）
4. 操作流体 (空気・油・その他： ）
5. 設置場所 屋内( ）

屋外( ）

1. 取付け姿勢 (水平・垂直・その他： ）
2. 周囲温度 (max. ℃, min. ℃）
3. 電 源 ( V, Hz）
4. 仕向け国 ( ）
5. 防爆等級 ( ）

Ⅱ動作仕様

1. 動 作 (複動型・単動型 ） 単動型の場合はスプリングで（開・閉）
2. 回転方向 弁に向かって出力軸時計回り（開・閉）

ギア付きの場合 ハンドル車時計回り（開･閉）

1. 回転角度 (90°・その他： ）
2. 作動時間 (開→閉： 秒, 閉→開： 秒）

Ⅲ塗装仕様

備 考

Ⅳ付属品仕様 1．リミットスイッチ

メーカー名 ( )

型 式 ( )

取付け位置 (開側のみ・閉側のみ・開閉共） 備 考

2．スピードコントローラ

メーカー名 ( )

型式・口径 ( Rc ) 取付け位置 (開側のみ・閉側のみ・開閉共）

備 考

3．電磁弁

メーカー名 ( )

型式・口径 ( Rc ) 作 動 通電時バルブ（開・閉）

備 考

4．エアセット

メーカー名 ( )

型式・口径 ( Rc ) 備 考

5．ポジショナ

メーカー名 ( )

型 式 ( )

作 動 (正作動・逆作動）

正作動：SIG.0.02MPa又は4mAの時バルブ開。逆作動：SIG.0.02MPa又は4mAの時バルブ閉。

特 性 (リニア・その他： ) 備 考

6．その他

MEC記入欄

Ⅴ付属品新規採用の場合

□ メーカー仕様確認

MEC標準仕様

特殊仕様

下塗り

錆止め

上塗り

シルバーメタリック

御捺印欄

№